Załącznik Nr 1B do SIWZ – Pakiet nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET nr 2:    Dostawa sprzętu  komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

1.Komputer typu All-in-One – 16 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu) 
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

	2
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3
	Procesor 

	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13 800  punktów  według stanu  na dzień ogłoszenia
      https://www.cpubenchmark.net/
UWAGA: Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać wynik oferowanych procesorów w teście PassMark  - CPU Mark i typ procesora .

	4
	Pamięć operacyjna RAM
	Min 8GB (1x8192MB) DDR4  z możliwością rozbudowy do min 32GB

	5
	Parametry pamięci masowej
	Min 500GB SATA 7200 RPM 

	6
	Matryca
	Rozmiar matrycy / plamki
	min.21” / max. 0,28mm 

	
	
	Rozdzielczość
	min 1920x1080

	
	
	Jasność / kontrast
	min. 250 cd/m² / min. 600:1

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki 

	8
	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21 ‘’ Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),
Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Wbudowany system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W szczególności musi sygnalizować min. :
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie płyty głównej 
· uszkodzenie kontrolera Video
· awarię BIOS’u
· awarię procesora
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	9
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy nie później niż w dniu dostawy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację produktu).

	10
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  
Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o minimalne  funkcjonalności :
• sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego
• test procesora i test pamięci
• test portów USB
• test dysku twardego,

	11
	BIOS 
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o min.: 
· wersji BIOS, 
· nr seryjnym komputera,
· dacie wyprodukowania komputera,
· ilości zainstalowanej pamięci RAM,
· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :
· typie zainstalowanego procesora,
· zainstalowanych dyskach twardych, w tym informacja o pojemności, 
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 
· Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery 
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
·  Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej
· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
· Możliwość wyłączania portów USB w tym:
- wszystkich portów USB 
- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 
- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.,
- pojedyńczo portów  USB


	12
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu nie później niż w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia)
· Deklaracja zgodności CE (nie później niż w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważny dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram


	13
	Warunki gwarancji
	· Min 3 lata gwarancji świadczonej na miejscu u klienta 
· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia
· Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – załączyć dokumenty potwierdzające nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia  
W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego

	14
	Wsparcie techniczne producenta
	· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
· Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do należy dołączyć link strony nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia .

	15
	Oprogramowanie 
	1. SYSTEM OPERACYJNY.  Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit lub równoważny  + klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu), przez równoważny rozumie się system operacyjny spełniający wymagania opisane w załączniku A do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
2. PAKIET BIUROWY. Microsoft Office 2019 w języku polskim zawierający minimum Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, MS Outlook lub równoważne: 
- oprogramowanie musi zapewniać bezproblemowy odczyt i przetwarzanie dokumentów wytworzonych i zapisanych w rodzimym formacie w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint w wersjach 2003-2019 (wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących
- wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office 2019 PL bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu  
- pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych
- licencja – bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w ofercie rynkowej 
- dołączony nośnik z wersją instalacyjną pakietu
Szczegółowe wymagania wobec pakietu biurowego równoważnego z Microsoft Office 2019 zawarte są w załączniku A.

	16
	Złącza i porty 
	Wbudowane porty: 
· min. 1 x Display Port out
· min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB  na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1)  oraz min. 2 porty USB  na bocznym panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· karta WiFi AC
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),
· Płyta główna dedykowana do danego urządzenia wyposażona w :
min. 2 złącza pamięci z obsługą do min  32GB DDR4 pamięci RAM, 
min. 1 złącze do dysku twardego;
min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 
· Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD 
· Mysz laserowa USB 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.



2. Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z duplexem – 7 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
	Lp. 
	Nazwa komponentu 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1
	Prędkość druku 
	min. 40 stron A4 na minutę

	2
	Wydajność w cyklu roboczym 
	min. 80 000 stron miesięcznie

	3
	Obsługa papieru:
	· Taca boczna: min. 50 arkuszy; rozmiary od min 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
· Taca główna: min. 250 arkuszy; rozmiary od min  99 x 147 mm do 216 x 356 mm
· Wyjście papieru na min. 150 arkuszy
· Obsługa papieru : taca boczna: 60–220 g/m²; taca główna: 60–163 g/m²

	4
	Automatyczne drukowanie dwustronne
	Tak

	5
	Czas druku pierwszej strony 
	maksimum 9,5 sekundy

	6
	Jakość druku 
	min. 1200 × 1200 dpi

	+7
	Pamięć 
	min. 512 MB

	8
	Języki opisu strony : 
	Emulacja PCL 6 / 5e, zgodność z PostScript 3, PDF Direct, TIFF, JPEG

	9
	Łączność 
	· USB 2.0, 
· Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 
· WiFi

	10
	Funkcje druku : 
	sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony, skalowanie, tryb szkicowy, drukowanie z USB, planowanie pracy, drukowanie z dysku lokalnego, zapisywanie, zapisywanie i drukowanie

	11
	Obsługa nośników: 
	Papier archiwalny, dokumentowy, karton, niestandardowy, koperty, o dużej gramaturze, etykiety, o małej gramaturze, zwykły, z nadrukiem, makulaturowy, folie

	12
	Toner
	Toner startowy na min 2500 stron, obsługa tonera o wydajności min 15000 stron

	13
	Warunki gwarancji
	· Min. 2 lata gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta 
· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia
· Firma serwisująca powinna posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz powinna posiadać autoryzacje producenta – dokumenty złożyć nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.  

	14
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu  - należy dołączyć link strony nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.



3) Zasilacz awaryjny UPS   - 16 sztuk  (tego samego producenta i tego samego modelu)

	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1
	Moc pozorna
	Min. 400 VA 

	2
	Moc rzeczywista
	Min. 240 Wat

	3
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	Min 3 x PL (10A) French/Belgian

	4
	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową
	Min 3 x PL (10A) French/Belgian

	5.
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	Min. 1,5 min

	6.
	Diody sygnalizacyjne – min.
	praca z sieci zasilającej, 
praca z baterii

	7.
	Alarmy dźwiękowe – min.
	praca z baterii; 
· znaczne wyczerpanie baterii; 
· przeciążenie UPSa

	8.
	Gwarancja
	Min.2 lata



4) Materiały eksploatacyjne (tonery) do drukarki laserowej monochromatycznej  sieciowej z duplexem  z poz. 2 –  12 szt. (kpl) (tego samego producenta i tego samego modelu) 

