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Załącznik Nr 1B do Ogłoszenia o zamówieniu – Pakiet nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
PAKIET nr II.    Dostawa  sprzętu audiowizualnego
1. Telewizor typ A – 3 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
LG Electronics Telewizor LG 43 cale SMART 43LM6300
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry telewizora 

	1
	Technologia
	HD Full HD

	2
	Przekątna ekranu
	Min. 43"

	3
	Rozdzielczość
	Min. 1920 x 1080 (FHD 1080)

	4
	Tuner TV
	Min. DVB-S2, DVB-T2, DVB-C

	5
	Smart TV
	Tak

	6
	Obraz
	HDR10, HDR Active, HLG

	7
	PVR/DVR
	Tak

	8
	System dźwięku
	Virtual Surround Plus

	9
	Max. moc głośników (sumaryczna
	Min. 20 W

	10
	Bluetooth
	Tak

	11
	WiF
	Tak

	12
	Gniazda we/wy
	Min. 3 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x SPDIF out, 1 x Gniazdo CI/Cl+

	13
	Gwarancja
	Min 24-miesięce 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające złożyć razem z dostawą.




2. Telewizor typ B   – 3 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
Telewizor LED 55'' Philips 55PUS8804

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry telewizora 

	1
	Format HD
	4K (Ultra HD)

	2
	Przekątna ekranu
	Min. 55"

	3
	Rozdzielczość
	Min. 3840 x 2160

	4
	Tuner 
	Min. Analogowy 
DVB

DVB-C 
DVB-S

DVB-S2 

DVB-T 

DVB-T2 

DVB-T2 HD

MPEG-2

MPEG-4

	5
	Smart TV
	Tak

	6
	HDR
	Tak

	7
	Nagrywanie na USB
	Tak

	8
	Głośniki
	Min 3 

	9 
	Subwoofer 
	Tak

	9
	Max. moc głośników (sumaryczna
	Min. 45 W

	10
	Bluetooth
	Tak

	11
	WiF
	Tak

	12
	Gniazda we/wy
	Min. 3 x HDMI, 2 x USB , Ethernet-LAN RJ-45, Wyjście słuchawkowe, D-Sub (VGA)

	13
	Gwarancja
	Min 24-miesięce 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające złożyć razem z dostawą.




3. Projektor – 1 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
Projektor VIEWSONIC 1PD102 Projektor ViewSonic PX701HD (DLP, FullHD, 3500 ANSI, 12000:1, HDMIx2)

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1
	Rodzaj urządzenia
	Projektor DLP - 1080p

	2
	Jasność
	Min. 3500 lumeny ANSI

	3
	Współczynnik kontrastu
	Min. 12000:1 (dynamic)

	4
	Rozmiar obrazu
	Min. 76.2 cm - 762 cm

	5
	Odległość projekcji
	Min 1 m - 10.96 m

	6
	Rozdzielczość
	Full HD (1920 x 1080) 

	7
	Wejście sygnału video
	NTSC, SECAM, PAL

	8
	Kolory
	Min 1.073 billionów kolorów

	9
	Żywotność lampy
	Min. 5000 godzin - tryb normalny;   20000 godzin - tryb ekonomiczny

	10
	Sterowanie i regulacja
	Korekcja zniekształcenia trapezowego

	11
	Języki OSD
	polski

	12
	Interfejsy
	VGA

HDMI

audio

	13
	Akcesoria w zestawie
	Pilot

kabel VGA/HDMI

	14
	Gwarancja
	Min 24-miesięce 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające złożyć razem z dostawą.





4. Skaner – 7 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
Skaner Plustek Skaner OpticSlim 2610 Plus

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	1
	Typ skanera
	Płaski

	2
	Rozdzielczość optyczna [dpi]
	Min. 1200 x 1200

	3
	format skanowania
	Min. 216 x 297 mm

	4
	Głębia koloru [bit]
	Min. 48 bitów wej./ 24 bitów wyj.

	5
	Głębia szarości
	Min 16 bitów wej./ 8 bitów wyj.

	6
	obszar skanowania
	Min. 216 x 356 mm

	7
	Prędkość skanowania 
	Min 15 s

	8
	Układ optyczny
	CIS LED

	9
	Formaty plików
	Min. JPEG, OCR, PDF, TIFF

	10
	Formaty zeskanowanych plików do wysłania
	Min TIFF, PDF, JPEG, JPG

	11
	Interfejs
	USB 

	12
	Przyciski funkcyjne
	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF

	13
	Gwarancja
	Min 12-miesięce 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające złożyć razem z dostawą.


5. Urządzenie wielofunkcyjne - 23 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)
Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark Drukarka MC3326adwe 40N9160

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	Technologia druku
	Kolorowa laserowa

	2
	Obsługiwane rozmiary nośników
	Min. A6, A5, A4, B5, C5 162 x 229 mm

	3
	Rodzaj skanera
	Min. Skanowanie jednostronne

	4
	prędkość druku w kolorze
	Min. 24 str/min / duplex 13 str./min

	5
	Druk dwustronny
	Automatyczny

	6
	obszar skanowania
	Min. 216 x 356 mm

	7
	Szybkość skanowania jednostronnego A4
	Min mono: 20 / 21 str./min. oraz kolor: 20 / 21 str./min

	8
	Technologia skanowania
	CIS

	9
	Rozdzielczość skanowania
	Min. 600 X 600 ppi (black) oraz up to 600 X 600 ppi (color)

	10
	Formaty zeskanowanych plików do wysłania
	Min TIFF, PDF, JPEG, JPG

	11
	Miejsca docelowe skanu
	e-mail, USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP

	12
	Automatyczny podajnik dokumentów
	Min 50 arkuszy

	13
	Szybkość kopiowania
	maks: mono: 24 kopii/min.1 (A4) oraz kolor: 24 kopii/min.1 (A4)

	14
	Czas kopiowania pierwszej strony
	Max mono: 13.1 sek. oraz kolor: 13.1 sek.

	15
	Zakres zmniejszenia/powiększenia
	Min 25 - 400 %

	16
	Szybkość modemu
	Min  33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

	17
	Rozdzielczość druku
	Min 600 x 600 dpi

	18
	prędkość druku
	Min w czerni 24 str/min,  w kolorze 24 str/min

	19
	Druk dwustronny
	Automatyczny

	20
	Zainstalowana pamięć
	Min 512 MB

	21
	Obciążenie miesięczne
	Min 50000 arkuszy/miesiąc

	22
	Język drukarki
	Min PCLm, PCL 5e/5c/6, PostScript 3

	23
	Podajnik papieru
	Min. 250 arkuszy

	24
	Odbiornik papieru
	Min. 100 arkuszy

	25
	Gramatura papieru
	Min. 60 g/m² - 176 g/m²



	26
	Komunikacja
	Min. Ethernet 10/100/1000 Mb/s, bezprzewodowa WiFi, Złącza RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x USB (Type B)

	27
	certyfikat
	Certyfikat ENERGY STAR® lub równoważny

	28
	Gwarancja
	Min 24-miesięce 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające złożyć razem z dostawą.


